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	1. 1
	Offerte uitvraag
	1
	3
	
	Kan externe bulk data rechtstreeks in de Kwaliteitsmonitor worden geïmporteerd (Excel, shp bestanden)?
	Waargenomen asbestdaken moeten per adres worden ingevoerd in de web-applicatie Kwaliteitsmonitor.  Momenteel is het nog niet mogelijk om externe bulkdata rechtstreeks in de kwaliteitsmonitor te importeren. Wij streven ernaar dat een importmogelijkheid ten tijde van de uitvoer van de opdracht operationeel is. Wij vragen 2 prijsopgaven: 1 voor handmatige opvoer in de kwaliteitsmonitor; 2 voor automatisch upload van gegevens in Kwaliteitsmonitor.
Zie het bijgaande prijsinvulformulier. 

	2. 
	Offerte uitvraag; Inleiding van de opdracht
	1
	6
	
	Heeft de gemeente [naam gemeente invullen] veel ervaring met deze asbest gerelateerde locaties? Komt het vaak voor?
	Nee, wij hebben geen ervaring met de asbestlocatie en/of aantallen. Hiervoor dient de inventarisatie. 

	3. 
	Offerte uitvraag; Offerte
	6
	
	
	Vanuit de luchtfoto is de detectiefactor beperkt. Kunt u een paar voorbeelden uit de luchtfoto leveren van leien daken?
	Zie foto bijlage 1 voor een voorbeeld van een asbestverdacht leien dak.

	4. 
	Offerte uitvr. SoftwareprogrKwaliteitsMtr
	2
	9
	
	Kunnen de adressen uit de BAG_LV ook worden aangehouden tijdens de opbouw van asbest gerelateerde daken?
	Ja, de adressen in de Kwaliteitsmonitor zijn gekoppeld aan  het landelijke BAG-register.

	5. 
	Offerte uitvraag;
	
	
	
	De gemeente vraagt om asbestverdachte daken te inventariseren door middel van luchtfoto’s. Het gebruik van luchtfoto’s is echter zeer subjectief. Door mensen met verstand van zaken in te zetten, controlerondes etc., blijft de uitkomst ook subjectief. Hieronder formuleren wij vragen ten aanzien van de verwachting t.a.v. deze subjectiviteit:
-Wat is de gewenste kwaliteitseis? Hoeveel geïnventariseerde daken moeten inderdaad asbest daken zijn; 
-Hoe wordt er met steekproeven gecontroleerd? In het veld of door middel van hetzelfde beeldmateriaal? Wat zijn vervolgens de eisen; 

-Kan de inventarisatie aangevuld en uitgebreid worden met veld-/locatieonderzoek? Of is de opdracht pertinent beperkt tot fotomateriaal;

-Indien tijdens controle, bij een specifieke situatie, aannemer en opdrachtgever bij objecten van mening verschillen. Hoe wordt uitsluitsel gegeven?
-Hoeveel asbestvrije daken mogen er zitten in het totaal aantal asbestdaken?

-Staat u open voor een andere methode waarin wij een alternatieve wijze bespreken, dat u tot eenzelfde en misschien beter resultaat brengt? De huidige structuur van offerte indienen laat dat niet toe.
	- De gemeente probeert zoveel mogelijk asbestverdachte daken te inventariseren. 

- De steekproef wordt uitgevoerd met hetzelfde beeldmateriaal. 
- Het staat vrij om andere middelen in te zetten naast het geleverde fotomateriaal.
- Bij twijfel dient het adres opgenomen te worden in de Kwaliteitsmonitor.

- De opdracht bestaat uit het inventariseren van asbestverdachte daken.  

- Wij staan niet open voor andere methode. 

	6. 
	Offerte uitvraag;
	
	
	
	Met betrekking tot de oppervlakte van het verdachte dak. Kan de oppervlakte indicatief worden ingeschat, of is een kartering noodzakelijk?
	De oppervlakte mag niet indicatief geschat worden.

	7. 
	Offerte uitvraag;
	1
	3
	
	Met betrekking tot de Kwaliteitsmonitor. Is het ook mogelijk om de resultaten als Excel/CSV/txt lijst aan te reiken en dat deze ‘via de achterkant’ in de Kwaliteitsmonitor worden gezet?
	Zie 1

	8. 
	Offerte uitvraag; Eisen aan registratie bevindingen
	3
	4/5
	3 en 4
	Eisen aan registratie bevindingen: kunt u aangeven wat de eisen aan een snelle en veilige data verbinding zijn? Is dit ook nodig indien data via de achterzijde in de Kwaliteitsmonitor gezet kan worden? Of heeft dit andere redenen?
	Zie eis 3 en 4. Wij gaan ervan uit dat u de meest recente webbrowser gebruikt met de bijhorende beveiliging.  

	9. 
	Offerte uitvraag; Eisen aan medewerkers
	3
	6/7
	6
	Eisen aan medewerkers: Welke extra vaardigheden, aanvullend op eis 5 zoekt u nog meer? M.a.w., zijn de eisen in eis 5 niet reeds voldoende?
	De eisen aan medewerkers staan in de eisen 5 en 6. 

	10. 
	Offerte uitvraag; Commerciële eisen
	4
	3/4/5
	12/13/14
	Hoe verwacht u dat de prijs is opgesteld? Wij willen natuurlijk voorkomen dat er onvergelijkbare prijzen worden aangeboden
	Door middel van het prijsformulier. 

Zie de aanvulling met 2 varianten in het bijgaande prijsinvulformulier.

	11. 
	Offerte uitvraag; Gunnings-criteria
	5
	allen
	
	Gunningscriteria: U wilt door middel van een proefgebiedje de kwaliteit van de leverancier beoordelen. De planning van onze medewerkers laat het helaas niet toe, dat wij op  [datum invullen] een proefgebied gereed hebben. Tevens hebben wij meer Stereofoto’s, obliekbeelden en een omkadering van het gebied nodig. Is het mogelijk om de levering van het proefbestand uit te stellen tot [datum invullen]? De benodigde data moeten wij ontvangen voor [datum invullen]

	Nee, de data van aanlevering staan vermeld in de uitvraag.

	12. 
	
	
	
	
	-Welke input is behalve orthofoto en stereofoto’s en de GBKU nog meer beschikbaar?

-Worden panoramafoto’s ook ter beschikking gesteld?

-Voor ons zou het heel handig zijn als we in één keer een Excel- of CSV bestand zouden kunnen uploaden i.p.v. één voor één de mutaties door te voeren. Dat is een tijdrovend proces. Is dat mogelijk en zo ja hoe?

-Kunt u de begrenzing van het Leidsche Rijn gebied ter beschikking stellen in CAD-formaat?

-Moet de oppervlakte gemeten van de asbestdaken of alleen <> 35 m2 (zie ook eis 1)?

-Kunt u een lijst ter beschikking stellen van daken na 1993?

-U heeft één foto gestuurd voor de test. Om in stereo te werken hebben we een stereopaar nodig. Kunt u ook de andere foto sturen?

-Is er een minimum oppervlakte voor verdachte daken?

-Mogen we ervan uitgaan dat alle gebouwen als polylijnen in het aan te leveren topografisch bestand staan?

-Wat is de opnamedatum van de luchtfoto’s en de obliekfoto’s?

-Wat is de actualiteitsdatum van het topografisch bestand?

-Wat zijn de acceptatiecriteria?

-Mogen er ook deelleveringen plaatsvinden?

-Heeft u ook voorbeelden van bekende asbestdaken.
-Hoe groot is het testgebied? Is dat de totale stereofoto?

-Kunt u ook adressen van het testgebied ter beschikking stellen?
	- In de offerte uitvraag staan de beschikbare foto`s 
- Nee.

- Zie vraag 1

- Nee

- Zie antwoord bij vraag 6
- Ja, deze wordt geleverd bij gunning.
- Voor de test wordt u een foto ter beschikking gesteld. Bij uitvoering van de werkzaamheden ontvangt alle beschreven fotomaterialen.
- Zie antwoord bij  vraag 6.
- Ja, wij leveren een CAT bestand aan.
- U kunt uitgaan van onze beschikbare materialen. 

- Zie antwoord vorige vraag.
- 92,5 % asbestverdachte daken.
- ja, deelleveringen zijn mogelijk.
- Zie bijlage 1.
- Zie de testfoto voor het gebied.

- U kunt volstaan met het op de kaart aangeven van de waargenomen asbestverdachte daken.




De vragen en de daarop gegeven antwoorden (deze Nota van Inlichtingen) worden geanonimiseerd via de mail beschikbaar gesteld aan alle geselecteerde partijen en dienen te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de offerteaanvraag.
Bijlage 1 
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